**直饮水设备售后维保服务项目概况**

**一.设备维保服务范围及期限**

1. 维保模式：采用对直饮水设备售后服务总包干方式，由服务方负责南宁市第二人民医院在用的净水设备及输水管线维护、维修、滤芯耗材更换、水质检测、净水设备及输水管线的消毒等，在售后服务总包范畴内所有的维修维护及耗材更换工作均不再另行收费。
2. 设备服务地址：总院区、五象医院、福建园社区卫生服务中心、健康管理中心：
3. 售后服务周期为1年。
4. **设备维保报价构成表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备机型** | **合计数量** | **承包维保单价**  **（台/年）** | **小计金额** |
| 净水主机 | 24台 |  |  |
| 立式机 | 47台 |  |  |
| 壁挂分机 | 476台 |  |  |
| 厨下机 | 5台 |  |  |
| 超滤机 | 1台 |  |  |
| **年度维保服务费合计：** | | | |
| **费用说明：**1.服务费维保金额包含服务期内该数量直饮水设备的全部配件/耗材的更换保养维护、例行巡检优化升级设备及管道整改/拆移机所产生的相关全部费用。  2.维保总承包方式包含人工/材料/物流/税金及项目管理等所有费用，服务范围内不再衍生其他费用； | | | |

|  |
| --- |
|  |

**三.维保服务细则**

1. **设备耗材保养参照：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **保养机型** | **保养耗材名称** | **更换数量** | **更换周期** |
| 净水主机 | 20" 平口PP聚丙烯滤芯 | 1支/次 | 4个月 |
| 20" 平口UDF颗粒活性炭滤芯 | 1支/次 | 4个月 |
| 20"平口CTO烧结活性炭滤芯 | 1支/次 | 4个月 |
| 反渗透膜 | 1支/次 | 12个月 |
| T33快接后置抑菌活性炭滤芯 | 1支/次 | 4个月 |
| 立式机/厨下机 | 10" 平口PP聚丙烯滤芯 | 1支/次 | 6个月 |
| 10"平口UDF颗粒活性炭滤芯 | 1支/次 | 6个月 |
| 10"平口CTO烧结活性炭滤芯 | 1支/次 | 12个月 |
| 反渗透膜 | 1支/次 | 6个月 |
| T33快接后置抑菌活性炭滤芯 | 1支/次 | 6个月 |
| 超滤机 | 20"平口 PP聚丙烯滤芯 | 1支/次 | 6个月 |
| 20" 平口UDF颗粒活性炭滤芯 | 1支/次 | 6个月 |
| 20"平口CTO烧结活性炭滤芯 | 1支/次 | 6个月 |
| 1T不锈钢超滤膜 | 1支/次 | 12个月 |
| 备注 | 1. 滤芯耗材应采用业内高品质且须符合设备使用规格进行更换； 2. 更换周期根据实际用水量及水质情况进行适当调整,确保设备稳定正常供水; 3. 每次更换滤芯耗材，均由采购方相关负责人员签字确认，服务方须严格按照滤芯更换时间表更换滤芯耗材，确保饮水设备的水质安全。 | | |