**南宁市第二人民医院采购设备技术参数**

**智能充电桩技术参数：**

**一、智能充电桩主机：**

1、充电路数需≥60路。

2、通用网络需为2G/4G/全网通/蓝牙。

3、支付方式需灵活方便，支持常用扫码平台、刷卡和蓝牙支付充电。

4、读卡时间需＜0.3秒。

5、环境温度需在-25℃-50℃范围内。

6、需具有≥12种的防护功能，包含短路保护、防雷保护、漏电保护、过压保护、欠压保护、过热保护、接地保护、过流保护、防浪涌保护、充满自停、防雨防尘、实时监测等。

7、外壳机箱需采用阻燃耐高温材料，经久耐用。

8、需内置隐藏式空开，确保充电安全与便捷售后。

**二、4G网络模块：**≥5套4G网络接入，≥5张4G流量卡，配套智能充电桩主机使用。

**三、充电终端插口：** 需5孔设计，二维码显示，带防水罩。

**四、充电桩点位：**需用镀锌管铺设，≥60个点位。

**五、电线：**

1、需为国标多股，2.5平方线。

2、绝缘层需为PVC，阻燃耐高温、耐磨损、耐腐蚀，可防电流击穿。

**六、辅助材料：**需满足项目施工需求，除此之外不得再以任何名义要求采购人支付其他任何辅材费用。

**七、售后服务要求：**前期需要≥6个月的驻点服务，产品质量问题或设备故障问题需≥壹年上门服务。