**南宁市第二人民医院采购设备技术参数**

**红光治疗仪技术参数：**

1. 产品式样需为立式单头。
2. 存放条件温度需在-20C-55℃范围内,湿度需≤90%。
3. 电源连接条件需为国标AC220V 50Hz。
4. 功率需不大于100W。
5. 计时方式需为机械定时(0-60分钟或长通)。
6. 防电击类型分类需为I类普通防护设备。

**烟雾净化器技术参数：**

1. 进风接口需为φ75mm\*2。
2. 输入电压需为国标AC220V 50Hz。
3. 功 率不大于200W。
4. 系统流量需不小于2\*175m³/h。
5. 过滤效果需不小于0.3μm 99.97%。
6. 噪 音需≤52dB。
7. 烟管长度需不短于φ75mmxL1.2m。