**南宁市第二人民医院人脸识别系统联网服务需求**

**一、人脸识别监控升级点：区院正大门、医院侧门、医院外科楼、医院内科楼及医院综合教学楼。**

**二、人脸识别监控升级内容和要求：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项目名称 | 内容和要求 | 数量（个） | 月费小计（元） | 3年合计（元） |
| 1 | 平安医院人脸识别监控升级服务采购 | 对原有的人脸识别监控进行升级服务，达到以下要求：  1、提供图像像素不低于300万像素，1080P或以上分辨率的视频图像信号采集、传输和存储。  2、支持白天和夜晚采集图像均能辨识目标颜色，最低照度要求：彩色≤0.005Lux，黑白≤0.001Lux（根据监控环境选配）。  3、采集的人体活动目标像素宽度不低于80像素，高度不低于120像素。  4、支持白天、夜晚全天候活动目标清晰图像采集能力。  5、视图库存储：人脸卡口抓拍摄像机，可实现人脸抓拍并上传布控，对已布控人脸入侵抓拍时系统提示。  7、监控视频按照H.264/H.265格式进行存储，视频数据存储时长不低于90天，并可查看不少于90天的视频录像，视频数据存储码流不低于4Mbps。  8、满足《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）和《公安视频图像信息应用系统》（GA/T 1400-2017）要求。  9、联网标准满足GB 35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》内容。  10、一条不少于50M专线，接入公安系统平台，实时视频回传：支持将摄像头图像直接传送到云端或云存储，报警通知：实时推送告警信息至手机或系统。  11、服务完成时间：自签订合同之日起7日内完成升级调试服务。  12、售后要求：  （1）、质量保证期 3年（自提交服务成果并验收合格之日起计）。  （2）、提供7×24小时热线电话服务，并提供故障申告途径及绿色通道，做到全方位响应，并指定专人负责上门受理调试日常维护及平时协助采购人维护检测等工作；提供365×24小时的售后服务响应；  （3）、保证网络的畅通，成交供应商负责运营商到采购人主干光缆所有设备的免费运行维护，如光端机、转换器等设备，如果主干网络出现问题，必须在接到报告后2个小时内到达现场，负责排除故障，直到网络恢复正常，如设备故障在6小时内无法解决的应免费提供备件，确保网络正常运行；  （4）服务配套设备要求：服务期间对网络线路进行维护测试所需要使用的工具及软件由成交供应商自备，不能要求采购人另行采购或提供。  13；预算为：52,020.00元 | 5 |  |  |