**江南区人民医院九楼康复科PVC抗菌扶手、无障碍PVC抗菌扶手、**

**淋浴凳采购项目需求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **单位** | **数量** | **综合单价（元）** | **合价（元）** | **备注** |
| 1 | 病房PVC抗菌扶手规格、材质：管径38mm，固件为不锈钢，内衬部分为铝合金，外壳材质采用4mm厚抗菌PVC面板安装高度：离地800mm高安装方式：靠墙及落地安装 | 米 | 140.00  |  |  |  |
| 2 | 阳台无障碍PVC抗菌尼龙扶手规格、材质：高900mm\*900mm宽，管径35mm，固件和内衬部分为不锈钢，外壳材质采用4mm厚高品质尼龙材料安装方式：靠墙及落地安装 | 套 | 16.00  |  |  |  |
| 3 | 卫生间折叠淋浴凳规格、材质：长380mm\*宽500mm固件和内衬部分为不锈钢.外壳材质采用4mm厚高品质的尼龙材料，管件连接用M12不锈钢芯进行连接,管径35mm（含拆旧及新装） | 套 | 11.00 |  |  |  |
| 4 | **合计** |  |  |  |  |  |
| 5 | **以上报价需含税、包安装等费用。** |