**配件参数清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 参数需求 | 数量 | 总金额 |
| 网卡 | 1、需支持超聚变服务器 2、芯片组:Intel I350芯片，具有稳定性高、兼容性强等特点，可确保数据传输的高效与稳定(四口千兆以太网控制器) 3、接口类型:PCIe 2.0 x4接口，能够提供足够的带宽，保障数据在网卡与服务器之间的快速传输(兼容x1/x8/x16插槽) 4、端口数量:配备4个RJ45接口，每个接口都支持1Gb以太网电口连接，能够满足多设备同时高速联网需求(全双工) 5、需提供1年上门安装调试， 6、需提供1年的整机上门配合技术服务和1年整机数据恢复服务。 | 8 | 需≤69600元 |
| 内存 | 1、需支持 2133/2400/2666/2933MT/s(具体取决于CPU和主板支持) 2、需支持超聚变服务器 3、Cascade Lake CPU时最高支持2933 MT/s1CAS延迟(CL)：CL21 4、容量/类型：64GB DDR4-2933 RECC（Registered ECC） 5、接口：288-pin DIMM，电压1.2V（JEDEC标准） 6、需提供1年上门安装调试， 7、需提供1年的整机上门配合技术服务和1年整机数据恢复服务。 | 16 |
| 内存 | 1、需适用服务器:Dell PowerEdge 2、频率：:2666MHz， 3、CAS延迟(CL):CL19 4、容量/类型：64GB DDR4 SDRAM 5、接口：288-pin DIMM，电压1.2V（JEDEC标准） 6、需提供1年上门安装调试， 7、需提供1年的整机上门配合技术服务和1年整机数据恢复服务。 | 16 |